1. **Giới thiệu dự án**

* Tên công trình và địa điểm XD: CẢI TẠO SỬA CHỮA CẤP NƯỚC SINH HOẠT THÔN TIẾN YÊN XÃ BẰNG LANG, HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG
* Thời gian cần hoàn thiện công trình: Muộn nhất là 15/06/2025.

1. **Hồ sơ đính kèm**

* Bản vẽ thiết kế
* Đập đầu mối;
* Ống nhánh 01;
* Ống nhánh 02
* Ống nhánh 03
* Thuyết minh thiết kế

1. **Mô tả công trình**

Công trình cải tạo sửa chữa cấp nước sinh hoạt thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, có quy mô như sau:

* Bể nước sạch: Cần thay thế van khoá hiện trạng đã bị hư hỏng, chưa được thể hiện trên bản vẽ, khối lượng theo bản tiên lượng mời thầu. Khối lượng thiết bị này sẽ được kiểm tra xác nhận trước khi ký hợp đồng.
* Tuyến ống 01:
* Thay mới đoạn tuyến ống bị hư hỏng từ cọc A2 – A4 và từ cọc A6 đến cọc A24 dùng ống HDPE D110 PN112.5mm tổng chiều dài 504,75m. Ống được chôn dưới đất chiều sâu trung bình 50cm;
* Bố trí van xả cặn, xả khí theo tuyến ống, bố trí tại điểm cuối của tuyến ống. Khối lượng đã được Tư vấn thiết kế khảo sát, chưa thể hiện trên bản vẽ, khối lượng theo bảng tiên lượng mời thầu. Khối lượng thiết bị này sẽ được kiểm tra xác nhận khối lượng thực tế trước khi ký hợp đồng.
* Tuyến ống 2: Thay mới tuyến ống bị hư hỏng từ cọc D3 – O23 dùng ống HDPE D75 PN10mm tổng chiều dài 1.278m. Ống được chôn dưới đất chiều sâu trung bình 50cm
* Tuyến ống 3: Thay mới tuyến bị hư hỏng từ cọc A1 – A37 dùng ống HDPE D75 PN10mm tổng chiều dài 1.235,98m. Ống được chôn dưới đất chiều sâu trung bình 50cm.
* Bọc đập đầu nguồn: Đập đầu nguồn hiện hữu đã có, hiện trạng đang bị dò nước, cần đổ bê tông bọc thân đập, sân tiêu năng bằng bê tông cốt thép M200# đá 1x2, trên nền hiện trạng. Lưới chắn rác bố trí trên hầm ti zon

1. **Yêu cầu báo giá**

* Báo giá trọn gói cho công việc theo bản vẽ thiết kế;
* Đề nghị khảo sát thực tế công trình và đề xuất điều chỉnh và làm rõ thiết kế nếu cần thiết, liên hệ để khảo sát thực tế theo số điện thoại: 0946138188
* Báo giá bảng tiên lượng mời thầu (Cần kiểm tra kỹ khối lượng theo thực tế bản vẽ kế và thực tế);
* Các đầu mục công việc khác bảng tiên lượng đề nghị tách riêng bên dưới bảng khối lượng;
* Ống nước cần thi công theo biện pháp hàn nhiệt;
* Các vật tư chính (Ống nước HDPE, van nước,…) có đầy đủ nhãn hiệu, mã sản phẩm và catalogue của Nhà sản xuất kèm theo báo giá.

1. **Hồ sơ báo giá (gửi bản scan) gồm:**

* Hồ sơ năng lực của Nhà thầu thi công
* Giấy phép kinh doanh bản scan của Nhà thầu thi công
* 3 công trình tương tự mà Nhà thầu đã thi công trước đó
* Báo giá chi tiết như mục 4 Yêu cầu báo giá bên trên, giá đã gồm VAT và các chi phí khác nếu có.
* Báo giá yêu cầu ghi rõ điều khoản thanh toán yêu cầu và thời gian bảo hành của công trình.

1. **Thời hạn gửi báo giá: Muộn nhất ngày 28/02/2025.**